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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЗАЧЕТА, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА, КОМПЛЕКСНОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА, КОМПЛЕКСНОГО ЗАЧЕТА, ЭКЗАМЕНА, КОМПЛЕСНОГО ЭКЗАМЕНА   ПО
нужное подчеркнуть
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, МДК  

____Основы электротехники и электроники___(МДК 01.01)____________________
наименование учебной дисциплины, МДК

Для обучающихся  2   курса  по специальности  «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА)»                                                                                      .
                                                                      (код и наименование специальности.)

1.Дайте определение понятиям: «Точность», «Погрешность», «Чувствительность» и «Диапазон измерений» прибора.
2.Классифицируйте погрешности измерений. Чем отличается систематическая погрешность от случайной? Приведите пример из практики (например, перекос трубопровода, влияние температуры на датчик).
[bookmark: _GoBack]3.Что такое класс точности прибора? Как его определить по шкале (например, 1.5; 0.5)? Что он означает в реальных цифрах (абсолютная погрешность)?
Что такое поверка и калибровка средств измерений? Кто имеет право их проводить и какова периодичность?
Блок 2: Измерение давления
(Самый распространенный параметр)
Перечислите основные единицы измерения давления. Соотношение между Паскалем (Па), Баром (Bar), кгс/см² и атмосферой (атм).
Классификация приборов для измерения давления по принципу действия.
Устройство и принцип работы деформационного манометра с трубкой Бурдона. Где он применяется? Правила монтажа (отбор импульса, трехходовой кран).
Чем отличается манометр, вакуумметр и мановакуумметр?
Устройство и принцип работы мембранного разделителя сред. Зачем он нужен?
Современные электроконтактные манометры (ЭКМ). Как они работают и где применяются для сигнализации/автоматики?
Принцип работы датчика давления с тензорезистивным эффектом (тензодатчик). Преимущество перед стрелочными приборами.
Назначение и работа реле давления. Чем оно отличается от датчика с унифицированным выходным сигналом?
Блок 3: Измерение температуры
(Сложная тема из-за разных физических принципов)
Перечислите основные виды термометров, используемых в промышленности.
Принцип действия жидкостных стеклянных термометров (ртуть, спирт). Достоинства и недостатки.
Принцип действия манометрических термометров. Из чего они состоят (термобаллон, капилляр, манометрическая пружина)? Где применяются?
Термоэлектрические преобразователи (термопары). Принцип действия (эффект Зеебека). Маркировка: ТХА, ТХК, ТЖК — что означают буквы?
Для чего нужен компенсационный (термоэлектродный) провод для термопары? Можно ли использовать обычный медный кабель?
Термопреобразователи сопротивления (ТСМ, ТСП). Принцип действия (зависимость сопротивления металла от температуры). Материалы: платина, медь, никель.
Чем отличается двухпроводная, трехпроводная и четырехпроводная схема подключения термометра сопротивления? Какая лучше и почему?
Что такое защитная арматура (гильза) термометра и для чего она нужна?
Блок 4: Измерение уровня и расхода
(Специфика жидкостей и сыпучих сред)
Простейшие средства измерения уровня: водомерное стекло (указательное стекло Клинтера). Правила безопасности при работе с ними (особенно на горячей воде/паре).
Принцип действия поплавковых и буйковых уровнемеров.
Принцип действия гидростатического уровнемера (датчик давления, установленный внизу резервуара). Зависимость давления от плотности и высоты столба жидкости.
Принцип действия емкостных и ультразвуковых уровнемеров. Где какой лучше применить?
Методы измерения расхода. В чем отличие объемного расхода от массового?
Устройство и принцип работы расходомера переменного перепада давления (сужающее устройство — диафрагма, дифманометр). Почему перепад давления в квадратичной зависимости от расхода?
Принцип действия электромагнитного расходомера. Для каких сред он подходит (только для электропроводных жидкостей)?
Ротаметр (расходомер постоянного перепада). Устройство и область применения (обычно малые расходы, визуальный контроль).
Блок 5: Исполнительные механизмы и регулирующая арматура
(Завершающий элемент любой системы автоматизации)
Что такое исполнительное устройство (механизм) в системе автоматического регулирования?
Классификация регулирующей арматуры: краны, заслонки, клапаны. Где что применяется?



Составил преподаватель       Беллер Е.О.		  ____ _______            _______
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